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 Авторы: Кононова Татьяна Юрьевна, учитель математики и информатики МОБУ СОШ №2 Пожарского муниципального округа; Тыщенко Павел Алексеевич учитель информатики МОБУ СОШ №1 Пожарского муниципального округа; Пархомова Наталья Аркадьевна, учитель математики и информатики МОБУ СОШ №2 Пожарского муниципального округа
Краткая аннотация: данная работа входит в состав авторского образовательного роботехнического набора «Переделкин Робо», рассчитан на учащихся основной школы и интегрируется в предметную область «Технология (Труд)». Программа построена на принципах доступности и эко-инжиниринга: учащиеся создают рабочие робототехнические модели механического и моторизованного крана из бросовых материалов. Занятия ведутся исследовательским и проектным методами, что позволяет педагогам эффективно преподавать робототехнику без закупки дорогостоящих конструкторов. В процессе работы школьники осваивают смежные разделы физики и математики, развивают мелкую моторику, учатся работать в команде, оценивать результаты и безопасно обращаться с инструментами.












Кран самоделка
Механический кран
Составляющие основной конструкции:
	Крышка для платформы
(пробка от пятилитровой бутылки) 1 шт
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	Крышки для сборки колес (пробки от пластиковых бутылок) 8 шт
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	Гайки и болтики для сборки крана (размер 0,3 – 0,5) – 13 шт
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	Уголки пластиковые для сборки платформы – 8 шт.
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	Палочки для сборки стрелы 
(для мороженного) – 12 шт
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	Шпажки (для сборки колес, крутящего элемента, укрепления стрелы крана) – 6 шт
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	Картон (для сборки платформы) (5 на 4 см) – 3 шт
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	Большой болт (для крепления платформы) 1 шт
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	Крючок - 1 шт.
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Пошаговая инструкция по сборке:
1–Сборка колес
Возьмём 2 крышки от бутылок проделаем в центре каждой отверстие.
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Соединим 2 крышки клеем.
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Возьмем готовое колесо и вставим в него шпажку.

[image: C:\Users\comp3\Desktop\кран самоделка\IMG_20241122_174520_123.jpg]
Повторим те же самые действия для других крышек.
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2–Сборка платформы и ходовой части
Возьмем пластиковый угол и разрежем его на равные 6 частей по 5 сантиметров.
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Вырежем из картона три равных прямоугольника со сторонами 5х4 сантиметра.
[image: C:\Users\comp3\Desktop\кран самоделка\IMG_20241122_174512_354.jpg][image: ]
Соединим картон и уголки вместе при помощи клея (уголки могут быть разрезаны на более мелкие части).
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Проделаем отверстия в уголках для крепления колес, в середине картона вкрутим длинный для сборки платформы.
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Сделаем отверстие в крышке, большего диаметра и закрепим ее в середине платформы с помощью болта (длинного) и гайки. 
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Разместим и закрепим с помощью болта и гайки подвижную часть на крышку. Ходовая часть + платформа готовы.
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3–Сборка стрелы крана
Возьмём палочку от мороженного проделаем в ней 2 отверстия на расстоянии 0.5 сантиметра от краёв.
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	Повторим данное действие для заготовленных палочек.
[image: C:\Users\comp3\Desktop\кран самоделка\IMG_20241127_172548_215.jpg]Соединим 8 палочек в конструкцию стрелы крана закрепив их на гайки с болтами (можно использовать шпажки).
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Ваша стрела может не много отличаться от фото.
[image: ][image: ]


Получившуюся конструкцию прикрепим к платформе крана соединив на краю большим болтиком и гайками (второй вариант соединения – клей-пистолет).
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Сделаем из картона колесо, радиусом 1 см, добавим его к платформе; накрутим нить, закинем её на стрелу крана прикрепим к ней крючок.
[image: C:\Users\comp3\Desktop\кран самоделка\IMG_20241127_172117_454.jpg]
Башня крана и стрела готовы.
Соединим все комплектующие в единое целое. Кран готов.
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К Механическому крану можно добавить мотор







Кран с мотором
Добавим к получившемуся изделию мотор на поверхность и колесо из картона радиусом 1 сантиметр.[image: C:\Users\comp3\Desktop\кран самоделка\IMG_20241127_172642_730.jpg]
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Основание готово.
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Кран готов.
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